ENVI
description = {
  ENVI File, Created [Thu Dec 15 22:25:47 2016]}
samples = 678
lines   = 318
bands   = 1
header offset = 0
file type = ENVI Standard
data type = 4
interleave = bsq
sensor type = Unknown
byte order = 0
map info = {China_YL, 1.0000, 1.0000, -2270096.0723, 5103920.8873, 1.0000000000e+003, 1.0000000000e+003, WGS-84, units=Meters}
projection info = {9, 6378137.0, 6356752.3, 0.000000, 105.000000, 0.0, 0.0, 25.000000, 47.000000, WGS-84, China_YL, units=Meters}
coordinate system string = {PROJCS["China_YL",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Albers"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",105.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",25.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",47.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]}
wavelength units = Unknown
band names = {
 Qo_2005160}
